Files:
BrushLess-Ctrl_16kHz_Vx_xx.hex   -->  Software für 16kHz
BrushLess-Ctrl_32kHz_Vx_xx.hex   -->  Software für 32kHz

Testprogramme (Achtung: Motor läuft an!)
Test_Manuell_BrushLess-Ctrl_Vx_xx.hex --> Regler läuft ungeregelt mit fester Frequenz
Test_Schub_BrushLess-Ctrl_Vx_xx.hex   --> Regler läuft mit unterschiedlichen Leistungen
Test_Sollwert_Fix_BrushLess-Ctrl_Vx_xx.hex --> Regler läuft fix mit 7,8% PWM

Sonstiges:
Fuses_Mega8_8MHZ_Intern.gif --> Fusebits von Ponyprog