+++++++++++++++++++++++++++++++++++
Brushless-Control
Holger Buss
buss@Mikrocontroller.com
+++++++++++++++++++++++++++++++++++

V0.21  13.01.2007
- Erste offizielle Version
- Unterstützt I2C und PPM

V0.23
- Bei niedrigen PWM-Werten, kam es am Motor zu einem "Knackgeräusch" (besonders in der 16kHz-Variante). 
- Manchmal reagierte der Regler nicht gleich auf das PPM-Einschalt-Signal, wenn der Regler länger auf 0% war
- Die Kommutierungserkennung läuft jetzt im Interrupt
- Komponenten zur Drehzahlregelung wieder entfernt, weil sie den Code unleserlich machten
  Kommt in einer späteren Version wahrscheinlich wieder rein
  
  




